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1
	榜单方向：基于固废资源化利用的烧结保温墙板系统研发与应用
主要攻关内容：攻关固废利用适配性、烧结工艺、系统集成等关键技术，研发复合保温外墙板和具有装饰功能的内墙板及系统配套材料。产品性能满足：固废掺量≥75%，耐火极限≥1.5 h，抗压强度≥7.5 MPa，空气声计权隔声量≥48 dB（内墙板），传热系数≤0.65 W/（m2·K）（外墙板）；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。
完成时限：2年以内。

	





2
	榜单方向：住宅地下室结构裂缝渗漏水高效治理材料研发及应用
主要攻关内容：攻关住宅地下室结构裂缝渗漏路径组合探测技术和高效“注浆止水+注浆加固”治理工艺，形成快速检测方法，开发高性能止水材料和高性能韧性补强灌浆材料。产品性能满足：止水材料抗压强度≥1.0 MPa，抗渗压力≥1.0 MPa，长期浸水体积膨胀倍率保持率≥80%；灌浆材料抗压强度≥70 MPa，抗拉强度≥20 MPa，断裂伸长率≥20%，潮湿基面粘结强度≥2.5 MPa，长期热氧老化后抗拉强度保持率≥90%（80 ℃×7 d）；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在住宅工程中实现应用。
完成时限：2年以内。

	




3
	榜单方向：建筑低噪声排水管道系统研发与应用
主要攻关内容：开展建筑排水管道噪声产生与传声降噪机理、协同设计方法研究，攻关流道水力优化、管道材料改性、振动控制等关键技术，研发低噪声排水管道系统、隔声构造及施工工法。系统性能满足：排水管道系统噪声测试空气声（La，A）≤48 dB（A），采取综合隔声措施后的排水管道系统噪声测试空气声（La，A）≤40 dB（A）、结构声（Lsc，A）≤37 dB（A）；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。
完成时限：2年以内。

	



4
	榜单方向：住宅厨卫串味反味治理关键技术研发与应用
主要攻关内容：攻关动态排气自适应调控、多户协同均压与低能耗通风技术，研发住宅新型厨卫排气系统；攻关建筑排水管道气压平衡、地漏水封长效保持技术，研发住宅新型厨卫排水系统。研究确定相关系统构造设计与施工技术。系统性能满足：排气道垂直承载力≥120 kN，阀片漏风量≤5.3 m3/(h·m2)（500 Pa）且具有自适应控制功能，屋顶风帽静压阻力系数≤0.5，排气系统在压力500 Pa时漏风量≤5.0 m3/(h·m2)；排水管道压力为负压且不大于-400 Pa，地漏水封稳定性测试后剩余水封深度不小于35 mm。制定产品标准和使用说明书，形成应用技术标准、图集，并在住宅工程中实现应用。
（可同时选择排气系统和排水系统两个方向揭榜，也可选择其中之一揭榜）
完成时限：2年以内。

	




5
	榜单方向：光催化净化-自清洁光伏玻璃幕墙研发与应用
主要攻关内容：攻关纳米级光催化材料高效催化、玻璃镀膜工艺以及光伏玻璃建筑应用技术，实现玻璃自清洁性能、空气净化性能、光电性能的协同提升，研发光伏发电玻璃幕墙系统。产品性能满足：镀膜后玻璃可见光透射比减少≤10%，静态对水接触角≤10°，铅笔硬度≥3H，附着力0级，具有空气净化功能，光伏幕墙系统光电转化效率≥11%；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。
完成时限：2年以内

	




6
	榜单方向：既有房屋更新改造用低气味墙面涂料系统研发与应用
主要攻关内容：针对既有房屋更新改造快速交付需求，攻关墙面涂料系统低释放控制和动态监测评价技术，研发低气味、低污染物释放墙面涂料系统，开发数字化在线监测系统。系统性能满足：涂装后24h（密闭1小时），气味强度等级≤2级、TVOC≤0.3 mg/m3；涂装后7天（密闭1小时），气味强度等级≤1级、TVOC≤0.2 mg/m3；制定产品标准和使用说明书，实现产品质量可追溯，形成应用技术标准、图集，并在建筑工程中实现应用。
完成时限：2年以内。



